**双桥区“双随机”区本级二次供水第一批抽查结果公示**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **被抽查单位** | **检查依据** | **检查方式** | **抽查时间** | **检查事项** | **抽查结果（合格/不合格）** | **处理依据** | **处理结果及意见** |
| **1** | **承德供水集团有限公司下营房加压站** | **《河北省生活饮用水卫生监督管理办法》第四条** | **双随机** | **2018.5.15** | **1、新建、改建、扩建的集中式供水工程和二次供水设施应当符合卫生要求，其选址、设计审查和竣工验收必须有城镇供水行政主管部门、卫生行政部门参加。2、 供水单位应当依法取生活饮用水卫生许可证。****3、供水单位和二次供水设施管理单位应当建立健全各项卫生管理制度，制定生活饮用水供水安全突发事故应急预案。****4、供水单位和二次供水设施管理单位应当保证生产环境、工艺流程、卫生设施、消毒管理、使用的涉及饮用水卫生安全的产品和消毒产品、水质检验、从业人员管理、供水水质等符合国家有关卫生标准和卫生规范的要求。****5、  供水单位生产管理制度的建立和落实、人员上岗资格、水质日常检验等项工作，由城镇供水行政主管部门负责管理。****6、  二次供水设施的水池、水箱等储水设施应当每年进行一次清洗、消毒。****二次供水设施管理单位应当于清洗、消毒3日前在供水区域内发布公告。**  | **不合格** | **《河北省生活饮用水卫生监督管理办法》****第二十五条第二项** | **限期整改** |
| **2** | **承德供水集团有限公司欣雅山庄加压站** | **《河北省生活饮用水卫生监督管理办法》第四条** | **双随机** | **2018.5.15** | **1、新建、改建、扩建的集中式供水工程和二次供水设施应当符合卫生要求，其选址、设计审查和竣工验收必须有城镇供水行政主管部门、卫生行政部门参加。2、 供水单位应当依法取生活饮用水卫生许可证。****3、供水单位和二次供水设施管理单位应当建立健全各项卫生管理制度，制定生活饮用水供水安全突发事故应急预案。****4、供水单位和二次供水设施管理单位应当保证生产环境、工艺流程、卫生设施、消毒管理、使用的涉及饮用水卫生安全的产品和消毒产品、水质检验、从业人员管理、供水水质等符合国家有关卫生标准和卫生规范的要求。****5、  供水单位生产管理制度的建立和落实、人员上岗资格、水质日常检验等项工作，由城镇供水行政主管部门负责管理。****6、  二次供水设施的水池、水箱等储水设施应当每年进行一次清洗、消毒。****二次供水设施管理单位应当于清洗、消毒3日前在供水区域内发布公告。**  | **不合格** | **《河北省生活饮用水卫生监督管理办法》****第二十五条第二项** | **限期整改** |
| **3** | **承德汇鸿供水设备安装工程有限公司银都海棠加压站.** | **《河北省生活饮用水卫生监督管理办法》第四条** | **双随机** | **2018.5.15** | **1、新建、改建、扩建的集中式供水工程和二次供水设施应当符合卫生要求，其选址、设计审查和竣工验收必须有城镇供水行政主管部门、卫生行政部门参加。2、 供水单位应当依法取生活饮用水卫生许可证。****3、供水单位和二次供水设施管理单位应当建立健全各项卫生管理制度，制定生活饮用水供水安全突发事故应急预案。****4、供水单位和二次供水设施管理单位应当保证生产环境、工艺流程、卫生设施、消毒管理、使用的涉及饮用水卫生安全的产品和消毒产品、水质检验、从业人员管理、供水水质等符合国家有关卫生标准和卫生规范的要求。****5、  供水单位生产管理制度的建立和落实、人员上岗资格、水质日常检验等项工作，由城镇供水行政主管部门负责管理。****6、  二次供水设施的水池、水箱等储水设施应当每年进行一次清洗、消毒。****二次供水设施管理单位应当于清洗、消毒3日前在供水区域内发布公告。**  | **不合格** | **《河北省生活饮用水卫生监督管理办法》****第九条、第十五条。** | **限期整改** |